***ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ***

***«МЕТ-ТРІУМ»***

***Юр. Адреса: вул. Григорія Усика, 29 м. Олександрія, Кіровоградська область, 28000***

***Код ЄДРПОУ 41371980***

***р/р******UA76 320478 00000 2600 4924 8619 58 в АБ «УКРГАЗБАНК»***

***e-mail:*** [***met-trium@ukr.net***](mailto:met-trium@ukr.net)

**АКТ обстеження ( ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК)** № **\_\_\_\_\_**

на ( не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 р.

Організація(підприємство): **КНП "БЦПМСД" БМР**

| **№ з/п** | **Найменування майна** | **Рік випуску** | **Інвентарний номер** | **Кількість** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вішак "Кактус" |  | 111361886 | 2 | Поломка металевих крючків, розтріскування деревини. |
|  | Вогнегасник ВВК 1,4; ОУ-2 |  | 111361963 | 1 | Наявність деформації корпусу та механічні пошкодження, пошкоджено раструб вогнегасника. |
|  | Вогнегасник ВВК 1,4; ОУ-3 |  | 111361963 | 1 | Наявність деформації корпусу та механічні пошкодження, пошкоджено раструб вогнегасника. |
|  | Вогнегасник ВП-2 |  | 111361195 | 1 | Порушуна герметичність з'єднання вузлів вогнегасника. |
|  | Вогнегасник ВП-2 |  | 111361197 | 1 | Пошкодження ущільнення, манометра, рукава, клапана вогнегасника. |
|  | Годинник настінний |  | 11137755 | 1 | Окислення та ржавіння механічних частин, послаблення пружин. |
|  | Джерело безп.живл. |  | 111371254 | 1 | Вихід з ладу транзисторів інвертора, втрата ємності акумулятора, вихід з ладу контролера керування. |
|  | Дзеркало у рамці |  | 111361931 | 1 | Послаблення кріплень, корозія та механічні пошкодження. |
|  | Жалюзі |  | 111361921 | 68 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Інформаційний щит |  | 111361836 | 21 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Монітор Acer V206HQLBb |  | 11271982 | 2 | Вихід з ладу системної плати, здуття конденсаторів, втрата опору ізоляції, розгерметизація ЕПТ. |
|  | Обігрівач |  | 1127684 | 1 | Згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегулятора, втрата опору ізоляції. |
|  | Пилосос |  | 1127187 | 1 | Пошкодження ізоляції провідників, знос щіток двигуна, окислення контактів, знос підшипників двигуна. |
|  | Печатка кругла 40 мм |  | 11272004 | 3 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Штамп 58\*22 мм |  | 11272007 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Принтер Canon i-SENSYS LBP - 6030B |  | 11271981 | 1 | Знос системи транспортування паперу, втрата опору ізоляції, вихід з ладу крокового двигуна, зношення рухомих механізмів ф’юзеру |
|  | Решітка на бат.дер. |  | 11261283-284 | 2 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Стелаж картот. |  | 1126900, 1126901 | 2 | Корозія металевих частин,тріснуті зварні шви. |
|  | Стіл кухонний |  | 11261129 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Стіл пеленальний |  | 1126970 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Стіл приставний на хром.ніжках |  | 1126927 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Стілець ISO в шкірзам. |  | 11261074 | 1 | Тріснуті зварні шви, корозія металевих деталей. |
|  | Стілець ISO в шкірзам. |  | 11261078 | 1 | Тріснуті зварні шви, корозія металевих деталей. |
|  | Стілець кожзам |  | 11261920 | 3 | Тріснуті зварні шви, корозія металевих деталей. |
|  | Стільці мякі |  | 1126437 | 1 | Тріснуті зварні шви, корозія металевих деталей. |
|  | Табличка "Реєстратура" |  | 11261957 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Телефон |  | 1127764 | 1 | Внутрішні обриви проводів шнура. Некоректна робота номеронабирача. Фізично зношений. |
|  | Телефон Panasonic KX-TS 2365 RUB |  | 11271365 | 1 | Знос рухомих площадок клавіатури. Програмний збій. |
|  | Телефон КХ-TS 2350 |  | 11271654 | 1 | Окислення контактів, дефекти плати. |
|  | Телефон-факс Panasonic |  | 1127597 | 1 | Внутрішні обриви проводів шнура. Некоректна робота номеронабирача. Фізично зношений. |
|  | Урна металева |  | 11261968 | 1 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Коврик приліжковий |  | 11261936 | 5 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Портєри |  | б/н | 4 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Подовжувач з фільтром 3м |  | 112110010 | 1 | Перегрів пластику, внутрішнє пошкодження кабелю в містах згинання, окислення контактів. |
|  | Подовжувач з фільтром 5м Gemix |  | 112110075 | 2 | Перегорання провідника внаслідок замикання. |
|  | Калькулятор настільний Optima 12 розрядів |  | 112110080 | 1 | Природне зношення рухомих контактних площадок клавіатури, вихід з ладу внутрішньої плати. |
|  | Штамп 64х40мм |  | 112110098 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Комутатор мережевий TP-LINK TL-SF1005D 5 Port |  | 112110166-112110175; 279; 730; 731 | 10 | Втрата контакту в роз’ємах, обрив доріжок плати блоку живлення, вихід з ладу контролера керування. |
|  | Штора |  | 112110224 | 6 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Світильник світодіодний |  | 112110242-243 | 2 | Вихід з ладу драйвера, розтріскування пластику корпусу, пробій ізоляції, окислення контактів. |
|  | Вивіска розміром 2150х700мм |  | 112110248 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Маршрутизатор TP-Link 841 |  | 112110265 | 1 | Вихід з ладу оптопари та перегорання обмотки трансформатора блоку живлення, обрив жил провідників, розшарування плати. |
|  | Вішалка -стійка для одягу |  | 112110455 | 1 | Поломка металевих крючків, розтріскування деревини. |
|  | Розвиваюча меблева дошка |  | 112110652-112110653 | 2 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Флагшток фасадний/ Прапор України |  | 112110661 | 3 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Кулер ViO X86-FN White без охолодження, з компресорним нагрівом |  | 11211076 | 1 | Розгерметизація системи, пробій ізоляції нагрівального елементу та провідника живлення. |
|  | Сканер Canon CanoScan LiDE 300 |  | 112110979 | 1 | Згорів трансформатор блоку живлення, втрата опору ізоляції, знос системи позиціонування скануючої голівки. |
|  | Шафа напів відкрита 4-х дверна для документів 800\*450\*1800 |  | 112111088 | 1 | Розслоювання фанери, вихід з ладу петель, морально та фізично зношений. |
|  | Стілець |  | 112111220 | 2 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Маршрутизатор Ethernet TP-LINK |  | 112111224 | 1 | Вихід з ладу контролера, втрата опору ізоляції, окислення контактів, вихід з ладу стабілізатора напруги, пробій випрямних діодів. |
|  | Стільці |  | 11273013 | 8 | Пошкоджена оббивка, корозія металевих частин. |
|  | Кровать дерев"яна |  | 1126281, 1126282, 1126276, 1126272, | 4 | Послаблення кріплень, механічні пошкодження, зірвані різьби гвинтів. |
|  | Відра різні |  | 1126345, 1126343, 1126340, 1126349, | 4 | Тріснуті шви, корозія, фізично зношені. |
|  | Карніз |  | 1126393, 1126399, 1126398, 1126394, 1126396, 1126395, 1126397, 1126402, 1126400, 1126401 | 10 | Корозія, фізично зношені. |
|  | Коса |  | 1126432 | 1 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Лопата штикова |  | 1126433 | 1 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Драбина |  | 1126435 | 1 | Знос кріпильних елементів, послаблення кріплень. |
|  | Світильник |  | 1126468 | 1 | Вихід з ладу патрону, розтріскування пластику корпусу, пробій ізоляції внаслідок старіння та перегріву, окислення контактів. |
|  | Електрокамін |  | 1127034 | 1 | Вихід з ладу термостата, внутрішній обрив жили проводу живлення. |
|  | Тумба-стіл |  | 1126782, 1126785, 1126783, 1126786, 1126781, 1126784 | 6 | Послаблення з’єднань, розтріскування дерев’яних деталей. |
|  | Каса металева (сейф) |  | 1126829, 1126828, 1126830 | 3 | Ржавіння корпусу, несправний замок, тріщини на зварних швах, та петель створок. |
|  | Тумбочка |  | 1126849, 1126850, 1126851 | 3 | Послаблення з’єднань, розтріскування дерев’яних деталей. |
|  | Карнізи |  | 112111250 | 1 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Вогнегасник ВВК-3,5 |  | 112111261-266 | 3 | Наявність деформації корпусу та механічні пошкодження, пошкоджено раструб вогнегасника. |
|  | Вогнегасник ВП-5 (з) |  | 112111634 | 1 | Наявність деформації корпусу та механічні пошкодження, пошкоджено раструб вогнегасника. |
|  | Телевізор SAMSUNG |  | 10630042 | 1 | Пошкодження елементів блоку кольоровості. Дефекти перемикачів та регуляторів. |
|  | Сейф ІНО-065Р |  | 10640064 | 1 | Ржавіння корпусу, несправний замок, тріщини на зварних швах, та петель створок. |
|  | Коврик "Ножки-Ладошки" |  | 10630083-88 | 6 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Перегородка міжкабінетна |  | 101490019 | 1 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Холодильник "Норд" |  | 1126829, 1126828, 1126830 | 3 | Втрата опору ізоляції, корозія металевих деталей, знос кріплень дверцят, розгерметизація системи, корозія корпусу, вихід з ладу термореле. |
|  | Холодильник "Дніпро" |  | 10490133 | 1 | Втрата опору ізоляції, корозія металевих деталей, знос кріплень дверцят, розгерметизація системи, корозія корпусу, вихід з ладу термореле. |
|  | Компютер в к-ті |  | 10480347 | 1 | Вихід з ладу відео карти, вихід з ладу системи охолодження процесора, вихід з ладу процесора, окислення контактів, висихання конденсаторів. |
|  | Сухий басейн з аплікацією |  | 10490360 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Холодильник "Снайгер-240" |  | 10480019 | 1 | Вийшла з ладу випарювальна система хладогену. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. |
|  | Прапор |  | 11130419 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Вогнегасник порошковий ВП-5з |  | 1113500213 | 1 | Наявність деформації корпусу та механічні пошкодження, пошкоджено раструб вогнегасника. |
|  | Сейф |  | 11136101 | 1 | Наявність тріщин по зварних швах. Наявність скрізних отворів,іржі. Зломаний запираючій механізм. |
|  | Джерело безперебійного живлення |  | 11137246 | 1 | Вихід з ладу транзисторів інвертора, втрата ємності акумулятора, вихід з ладу контролера керування. |
|  | Факс "Panasonic" |  | 11137249 | 1 | Перегорання низьковольтних мікросхем, деформація корпусу, вихід з ладу блоку живлення. |
|  | Кріплення до  вогнегасника ВП-5, ВП-6,з 1-м фіксатором |  | б/н | 5 | Наявність корозіїї, фізично зношена. |
|  | Мотокоса |  | 10480069 | 1 | Механічні пошкодження картера двигуна, вийшла з ладу система запалювання,тріщини внутрішніх частин. |
|  | Термометр |  | 1127921; 61321-322 | 3 | Механічні пошкодження , знос розміток на шкалі. |
|  | Сейф |  | 1127866 | 1 | Наявність тріщин по зварних швах. Наявність скрізних отворів,іржі. Зломаний запираючій механізм. |
|  | Обігрівач |  | 1127867 - 1127869 | 3 | Згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегулятора, втрата опору ізоляції. |
|  | Пральна машина |  | 1014790043 | 1 | Знос підшипників, викривлення шківу, втрата опору ізоляції, згоріла обмотка електродвигуна, корозія деталей. |
|  | Принтер БФП "Сanon" |  | 1014780149 | 1 | Знос системи транспортування паперу, втрата опору ізоляції, вихід з ладу крокового двигуна, зношення рухомих механізмів ф’юзеру |
|  | Монітор LCD-17 |  | 1014780150 | 1 | Втрата емісії ЕПТ, окислення контактів, обрив жили проводу живлення, вихід з ладу блоку живлення. |
|  | Компіютер "Prime" |  | 1014780151 | 1 | Вихід з ладу відео карти, вихід з ладу системи охолодження процесора, вихід з ладу процесора, окислення контактів, висихання конденсаторів. |
|  | Принтер БФП Сanon i-Sensys MF411dw |  | 104780189 | 1 | Знос системи транспортування паперу, втрата опору ізоляції, вихід з ладу крокового двигуна, пошкодження шлейфу. |
|  | Компютер в зборі |  | 10460045 | 1 | Вихід з ладу карти пам’яті, здуття конденсаторів, згоріли транзистори живлення, перегорання обмотки дроселів, вихід з ладу стабілізатора напруги, знос магнітного жорсткого диску. |
|  | халат мед-й чоловічий |  | 11700032 | 1 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | халат мед-й модельний жіночий |  | 11700031 | 5 | Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання. |
|  | Кушетка |  | 1120918-25 | 4 | Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев’яних деталей. |
|  | Монітор 21,5 LG22 |  | 1120264 | 1 | Подряпини екрану, згорів контролер керування, втрата контакту в роз’ємах. |
|  | Монітор Samsung Ls22 |  | 1122438 | 1 | Пробій ізоляції блоку живлення, здуття конденсаторів, знос змінних резисторів, окислення контактів, обрив жили проводу живлення, вихід з ладу цифрових мікросхем. |
|  | Стільці |  | 1121640-41 | 2 | Тріснуті зварні шви, корозія металевих деталей. |
| **ВСЬОГО** | | **\*** | **\*** | **274** | **\*** |

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки обладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації обладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний строк, недоцільно.

1. Акт обстеження складено на 4 аркушах.
2. Обстежено 274 одиниць техніки.



**Радіотехнік (дефектолог)**

**ТОВ «МЕТ-ТРІУМ»**